# 安全行车意识调查

### 1、机车是否可以进入易燃、易爆区域？

 可以直接开进去  
 不可以进入，如需进入一定要做好安全措施

### 2、汽车发动机一时发动不起来，应认真检查，可以长时间送电启动，这句话对吗？

 不对，不可以长时间送电强行启动  
 对的，启动就行了

### 3、汽车发生火灾，且火势过大，一时扑灭不了时，应如何做？

 赶紧围观拍照发微博  
 劝围观群众远离现场，以免油箱发生爆炸事故  
 返回车内把贵重物品取出来

### 4、吊运大件、弯曲板材时，应该怎么做？

 通过单绳升高方式  
 采用两台行车抬运

### 5、机车在工厂运行时，任何人发出停车信号均应立即停车，这句话是否正确？

 不正确，只听正在指挥的人  
 正确，确保安全行车

### 6、厂内汽车在装卸时，汽车与堆放货物之间的距离，一般不得小于

 100厘米  
 30厘米  
 50厘米  
 200厘米

### 7、厂区行驶速度最高不得超过\_\_\_\_km/h。在转弯、狭窄路、交叉口、出入车间的大门、行人拥挤等地方行驶速度最高不超过\_\_\_\_\_km/h。

 10 5  
 5 10  
 6 8  
 8 3

### 8、电瓶车行驶出厂区及规定的区域，是否需要经公安部门同意？

 是  
 否  
 我也不知道